**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **皮秒激光治疗仪**
2. **用途**：皮秒激光治疗仪拥有皮秒级短脉宽的脉冲，相对纳秒级激光峰值功率更高，单次治疗效果更佳，且光声作用大于光热作用，减少治疗区域周围组织的热损伤，避免色沉的发生。
3. **数量**：1套
4. **技术要求**

1、设备要求：获得CFDA认证

 2、激光波长：532nm、1064nm或755nm

 3、脉宽级别：皮秒级

 4、脉宽范围：≤750ps

 5、光输出方式：导光臂输出

 6、激光模式：多模式

7、光斑尺寸：多尺寸可调，单位步进

 8、激光脉冲重复频率：多频率可调

 9、具备瞄准系统

 10、激光治疗面最大能量密度：＞6.0J/ cm²

