**附件 高频皮肤治疗仪技术参数**

1. 设备基本参数

1、射频工作平台，具备多种射频功能

2、★获得CFDA认证

3、★具有全新的射频技术：多源相控射频技术。

4、设备输出功率1MHz

5、使用功率220W

6、含有微针射频、无创射频操作模式

1. 操作性能参数

1、微针射频治疗模式

 1.1、具有侵入式微针射频功能，治疗痤疮疤痕、颈纹、妊娠纹、面部年轻化的功能。

 1.2、功率：1-25W可调

 1.3、脉宽50-200ms可调

 1.4、光斑大小1cm\*1cm

 1.5、★微针采用非绝缘技术，黄金镀膜

 1.6、★微针直径小于127um，25针

 1.7、微针进针深度0-5mm，每0.1mm可调

2、无创射频治疗模式

2.1、可适应眼周、面部、颈部、躯干、四肢等身体多部位操作

2.2、具有皮肤接触传感器专利技术保障，保证治疗的舒适性和安全性

2.3、★具有运动传感器专利技术保障，保证治疗的舒适性和安全性

2.4、具有阻抗传感器专利技术保障，保证治疗的舒适性和安全性

2.5、功率可调

2.6、具有全新多源相控射频技术

说明：以上技术要求仅做参考，不是唯一指标。