高频电离子治疗仪采购需求

1. 项目名称：高频电离子治疗仪
2. 采购数量：1台
3. 采购预算：20000元
4. 需求科室：医疗美容科

五、技术参数及配置要求：

1、工作模式：电离、凝血、混切

2、操作方式：根据治疗需要按对应键转换

3、电源电压：220V±22V，50MHz±1MHz

4、工作频率：1.27MHz ±10%

5、输出功率（500Ω无感负载）：混切：40W，误差±20%；凝血：30W，误差±20%； 电离：15W，误差±20%。

6、 输入功率：240VA

7、治疗手柄数量：1支

8、手术电极连接电缆长度>1.6m