**附件2：**

**强脉冲光治疗系统技术参数**

1、适用范围：多波长强脉冲光适用于皮肤色素性疾病、皮肤血管性疾病、炎性痤疮、嫩肤、脱毛，毫秒级近红外光做皮肤松弛紧肤。

2、治疗光波长：400-1200nm的强脉冲光。

3、滤光片选择：≥6种不同波长滤波片，通过更换滤波片更换波长，需包含以下波长：420nm、515nm、560nm、590nm、640nm、695nm。

4、光斑尺寸：最大光斑≥6cm2。

5、小光斑适配器尺寸：≥3种，且配有圆形和方形小光斑适配器用于不同细小部位或不平整部位治疗、滑动模式适配器用于面部及全身滑动治疗。

▲6、最大能量密度：≥30J/cm2。

7、能量频率：≥4Hz

▲8、脉宽：4-200ms，连续可调。

9、脉冲延迟：多子脉冲延迟技术。

▲10、脉冲方式：3-10个子脉冲（智能选择多脉冲技术）。

11、冷却方式：蓝宝石接触式冷却，温度0-30℃实时可调。

▲12、设备需具备升级激光模块接口，可升级以下1种以上激光功能：1064nm（±5nm）激光、1320nm（±5nm）、1560nm（±5nm）激光

13、屏幕自带能量密度、脉宽显示

14、屏幕自带当前滤波片显示

15、屏幕自带冷却温度显示

16、屏幕自带可存储治疗方案显示

强脉冲光与激光系统配置清单（单台）

1 主机 1台

2 强脉冲光治疗手柄 1个

3 滤波片 6个

4 小光斑适配器 6个

5 医生防护眼镜 3副

6 患者防护眼罩 1副

7 遥控联动锁 1个

8 脚踏开关 1个

9 加/排水装置 1个

10 说明书 1份

11 警示牌 1个