**医疗设备用户需求书**

**包1、生发帽（半导体激光治疗仪）**

**采购预算**：6万元

**采购数量**：5顶

**主要技术参数：**

医疗器械管理分类 II
组成 由主机（包含嵌入式软件V1.0、激光头）、电源线组成。
输出光路 ＞=380个激光头
激光安全分类 3R类
波长 激光波长为655nm
输出功率 ≤5mW
供电方式 内置双电源DC3.7V/6000mAh
额定输入功率 ≤135W
治疗时间 12分钟/次
外形尺寸 281\*220\*167mm
净重 750g左右